**Wyjaśnienia dotyczące sprawy**

**Nr 11/ZO/S/W/2015**

**na wykonanie prac technologicznych na przepompowni ścieków P-1**

**w Płońsku przy ul. Żołnierzy Wyklętych i dostawę materiałów na oczyszczalnię ścieków**

**w Poświętnem gm. Płońsk.**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o. reprezentowane przez Prezesa Zarządu mgr inż. Dariusza Matuszewskiego, działając na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zmianami) uzupełnia dokumentację dotyczącą powyżej określonego zadania poprzez dodanie wyciągów z kart montażowych pomp zatapialnych dla przybliżenia sposobu montażu prowadnic pomp zatapialnych:

pdf „Montaż prowadnic pomp”

pdf „Szczegóły montażowe pomp”

Prowadnice pomp należy wykonać z rur o średnicy zewnętrznej 60 mm i grubości ścianki 5 mm.

Do wyceny należy przyjąć L = 3 600 mm dla każdej z rur.

Rzeczywista długość zostanie określona na budowie podczas montażu.